11.  
 tabuĺková
príloha 

     NAVRHOVANÉ  KAPACITY POZEMNÝCH STAVIEB                        TABUĽKA  Č. 01
     A VONKAJŠÍCH IHRÍSK 

OZNAČENIE
sektor - blok	
ÚŽITKOVÉ
PLOCHY m2	
POČET
UBYTOVANÝCH	POČET ZÁKAZNÍKOV OBCHODU A SLUŽIEB	POČET REKR. ŠPORTOV-COV	
POČET
ZAMESTNAN-COV	POČET NÁVŠTEVNÍKOV
VEREJ. PLÁŽ.
KÚPALÍSK	
   I - 01	97 130	0	5 100	0	500	0	
   I - 02	33 456	450	500	0	400	0	
   I - 03	7 840	100	200	50	70	0	
   I - 04	50 906	1 100	500	50	500	760	
   I - 05	7 590	0	100	200	70	900	
   I - SPOLU	196 922	1 650	6 400	300	1 540	1660	
  II - 01	8 294	100	80	50	200	0	
  II - 02	18 656	320	400	50	120	3000	
  II - 03	1 152        	0	50	30	10	0	
  II - SPOLU	28 102	420	530	130	330	3000	
 III - 01  	11 000	100	100	50	40	580	
 III - 02	7 494	30	50	50	20	0	
 III - 03	24 480	0	30	0	10	0	
 III - 04	21 504	200	280	50	100	*2400	
 III - 05	23 297	100	200	100	40	0	
 III - 06	0	0	0	100	0	600	
 III - 07	9 840	80	100	50	50	1000	
 III - 08   	8 660 	100	100	0	50	1600	
 III - 09	4 160	150	100	40	80	1000	
 III -SPOLU 	110 435	760	960	440	390	6600	
 IV - 01	11 520	720	0	0	0	0	
 IV - 02	11 760	560	0	0	0	0	
 IV - 03	14 900	0	0	0	990	0	
 IV - 04	19 800	0	0	0	660	0	
 IV - 05	13 200	0	0	0	440	0	
 IV - 06	21 800	0	0	0	540	0	
 IV - 07	34 100	0	0	0	850	0	
 IV - SPOLU	127 080	1 280	0	0	3 480	0	
CELKOM	462 539	4 110	7 890	870	5 740	11 840	

    * Rozumie sa kapacita areálu ako kúpaliska v závislosti od kapacity vodnej plochy.   V prípade využitia vodnej plochy a terás na kultúrno - spoločenské akcie  môže areál poskytnúť kapacitu pre 10.000-15.000 divákov.  

   PREDPOKLADANÉ  VÝMERY – PLOCHY   -  m2                                     TABUĽKA  Č. 02

OZNAČENIE
sektor- blok	
CELKOVÁ
VÝMERA 	
ZASTAVANÉ
PLOCHY	
S P E V N E N É  P L O C H Y
	
PLOCHY
ZELENE	
POZN.
	
			PEŚIE	VOZIDLOVÉ	SPOLU			
I - 01	231 187	75 336	16 050	  58 520	74 570	81 281		
I - 02	44 368	13 600	5 200	19 368	24 568	6 200		
I - 03	35 847	11 972	13 250	4 250	       17 500	6 375	* 1	
I - 04	65 636	15 908	8 139	4 100	12 239	37 489		
I - 05	75 570	6 170	12 500	6 430	18 930	50 470		
I -SPOLU	452 608	122 986	55 139	92 668	147 807	181 815		
II - 01	50 494	3 456	12 800	7 330	20 130	26 908		
II - 02	119 011	11 660	13 900	1 600	15 500	91 851		
II - 03	26 802	960	4 200	3 000	7 200	18 642		
II-SPOLU	196 307	16 076	30 900	11 930	42 830	137 401		
III - 01	51 454	3 832	4 200	5 600	9 800	37 822	* 2	
III - 02	37 587	3 264	3 150	4 700	7 850	26 473		
III - 03	23 977	7 200	1 080	6 620	7 700	9 077		
III - 04	40 370	13 440	8 990	2 200	11 190	15 740		
III - 05	41 842	13 704	3 000	10 800	13 800	14 338		
III - 06	44 638	0	2 700	7 540	10 240	34 398	* 3  	
III - 07	35 103	8 000	2 900	3 700	6 600	20 503		
III - 08	46 534	5 560	5 600	3 040	8 640	62 334		
III - 09	35 730	4 232	6 800	2 090	8 890	22 608		
III- SPOLU	387 235	59 232	38 420	46 290	84 710	243 293		
IV - 01	174 049	9 600	0	20 860	20 860	143 589		
IV - 02	104 583	9 800	0	12 000	12 000	82 783		
IV - 03	29 910	5 286	880	6 283	7 163	17 461		
IV - 04	40 898	12 894	940	10 355	11 295	16 709		
IV - 05	40 909	10 618	1 200	9 400	10 600	19 691		
IV - 06	49 761	14 542	4 750	9 800	14 550	20 669		
IV - 07	51 567	15 977	940	14 860	15 800	19 790		
IV - SPOLU	491 677	78 717	8710	83 558	92 268	320 692		
JAZERO	533 501						* 4	
 Σ  I - IV	1 527 827	277 011	133 169	234 446	367 615	883 201		
CELKOM	2 061 328							

   Vysvetlivky :   * 1 –  kryté parkovisko s ihriskami na streche je zahrnuté medzi  plochy     
                                      zastavané nadzemnými  objektmi 
                          * 2 – futbalové ihriská sú zahrnuté v plochách zelene
                          * 3 – zatrávnené parkovisko je zahrnuté medzi spevnené plochy vozidlové 
                          * 4 – vrátane plochy ostrova (5 242 m2).

    BILANCIE  K  VÝKRESU  Č. 1                                                                     TABUĽKA  Č. 03

 

OZNAČE-
NIE
sektor -       
       - blok	
VÝMERA 
ÚZEMIA
m2	
ZASTAVANÉ
PLOCHY
m2	
PODLAŽNÉ
PLOCHY
m2	
ÚŽITKOVÉ
PLOCHY
m2	
OBJEMY
/vykurované/
m3	
VÝŠKA
/priemerný počet  podlaží/	
POZN.	
   I - 01	231 187	75 336	114 270	97 130	542 204	1,5	* 1	
   I - 02	44 368	13 600	40 800	33 456	163 200 	3,0		
   I – 03	35 847	11 972	19 272	16 381	32 340	1,6	* 2	
   I - 04	65 636	15 908	63 632	50 906	209 985	4,0		
   I - 05	75 570	6 170	9 255	7 590	50 902	1,5		
   I - SPOLU	452 608	122 986	247 229	205 463	998 631	2,0		
 II - 01	50 494	3 456	10 368	8 294	35 250	3,0		
  II - 02	119 011	11 660	23 320	18 656	76 956	2,0		
  II - 03	26 802	960	1 440	1 152	4 896	1,5		
  II - SPOLU	196 307	16 076	35 128	28 102	117 102	2,2		
 III - 01  	51 454	3 832	13 412	11 000	45 600	3.5		
 III - 02	37 587	3 264	9 140	7 494	31 076	2,8		
 III - 03	23 977	7 200	28 800	24 480	7 920	4,0	* 3	
 III - 04	40 370	13 440	26 880	21 504	75 264	2,0		
 III - 05	41 842	13 704	27 408	23 297	34 452	2,0	* 4	
 III - 06	44 638	0	0	0	0			
 III - 07	35 103	8 000	12 000	9 840	45 600	1,5		
 III - 08   	46 534	5 560	10 564	8 660	35 918	1,9		
 III - 09	35 730	4 232	5 078	4 160	20 312	1,2		
 III - SPOLU 	387 235	59 232	133 282	110 435	296 142	2,3		
 IV - 01	174 049	9 600	14 400	11 520	38 880	1,5		
 IV - 02	104 583	9 800	14 700	11 760	41 160	1,5		
 IV - 03	29 910	5 286	18 500	14 900	62 900	3,5		
 IV - 04	40 898	12 894	23 209	19 800	90 515	1,8		
 IV - 05	40 909	10 618	15 927	13 200	63 708	1,5		
 IV - 06	49 761	14 542	26 176	21 800	99 468	1,8		
 IV - 07	51 567	15 977	41 540	34 100	162 006	2,6		
 IV - SPOLU	491 677	78 717	154 452	127 080	558 637	2,0		
 Σ I - IV 	1 527827	277 011	570 091	471 080	1 970512	2,1		
CELKOM	2 061328							

   Vysvetlivky :  *1 – parkovací dom pred hypermarketom nie je zahrnutý vo vykurovaných    
                                  objemoch
                          *2 – kryté parkovisko s ihriskami na streche nie je zahrnuté vo vykurovaných 
                                   objemoch             
                          *3 – štvorpodlažný parkovací dom nie je zahrnutý vo vykurovaných objemoch
                          *4 – trojpodlažný parkovací dom nie je zahrnutý vo vykurovaných objemoch.
  Táto tabuľka predstavuje bilancie urbanistického návrhu podľa výkresu č.1, ktorý v rámci regulatív na výkrese č.3 predstavuje jedno z možných riešení formovania priestorovej štruktúry územia

EKOINDEX – PREDPOKLADANÉ  HODNOTY                                    TABUĽKA Č. 04

                                                 

OZNAČENIE
sektor - blok	
OTVORENÉ
PLOCHY
m²	
ZELEŇ
m²	*
ZELEŇ NA
STAVBÁCH
m²	
SOLITÉRNE
STROMY
m²	
EKOINDEX
	
		NÍZKA	VYSOKÁ			ZÁKLADNÝ	DOPLNKOVÝ	
   I - 01	155 851	48 768	32 513	60 000	320	0,57	0,20	
   I - 02	30 768	4 030	2 170	15 000	200	0,21	0,26	
   I - 03	23 875	3 400	2 975	10 000	120	0,32	0,22	
   I - 04	49 728	18 720	18 769	7 500	40	0,94	0,08	
   I - 05	69 400	27 758	22 712	1 200	60	0,85	0,10	
   I - SPOLU	329 622	102 676	79 139	93 700	740	0,64	0,15	
  II - 01	47 038	17 938	8 970	2 000	180	0,57	0,03	
  II - 02	107 351	67 388	24 463	5 000	0	0,77	0,02	
  II - 03	 25 842	9 300	9 342	800	56	0,90	0,02	
  II - SPOLU	180 231	94 626	42 775	7 800	236	0,74	0,02	
 III - 01  	47 622	30 258	7 564	1 900	40	0,64	0,02	
 III - 02	34 323	22 502	3 971	1 600	20	0,56	0,02	
 III - 03	16 777	7 714	1 363	7 200	60	0,39	0,22	
 III - 04	26 930	11 804	3 936	11 000	80	0,51	0,21	
 III - 05	28 138	9 318	5 020	10 800	80	0,52	0,20	
 III - 06	44 638	25 798	8 600	0	144	0,67	0,01	
 III - 07	27 103	15 400	5 103	8 000	72	0,66	0,15	
 III - 08   	70 974	37 400	24 934	4 000	80	0,97	0,03	
 III - 09	31 498	13 564	9 044	3 000	64	0,79	0,05	
 III - SPOLU 	328 003	173 758	69 535	47 500	640	0,69	0,08	
 IV - 01	164 449	97 640	45 949	3 000	0	0,86	0,01	
 IV - 02	94 783	49 670	33 113	3 000	0	0,96	0,02	
 IV - 03	24 624	10 476	6 985	4 000	60	0,78	0,09	
 IV - 04	28 004	10 860	5 849	8 000	40	0,61	0,15	
 IV - 05	30 291	11 814	7 877	6 600	40	0,72	0,11	
 IV - 06	35 219	 13 434	7 235	10 000	80	0,60	0,15	
 IV - 07	35 590	13 852	5 938	11 000	60	0,53	0,16	
 IV - SPOLU	412 960	207 746	112946	45 600	280	0,80	0,06	
VODNÁ PL.	528 259	0	0	0	0	1,00	0	
OSTROV	5 242	3 146	2 096	0	0	1,40	0	
SPOLU	533 501	3 146	2 096	0	0	1,00	0	
CELKOM	1 784317	581 952	306491	194 600	1 896	0,80	0,06	

Vysvetlivky:
Otvorené plochy – plochy územia bez plôch zastavaných pozemnými stavbami.
Ekofaktor – číselne vyjadrená ekologická hodnota druhu plochy : 0,0 - zastavané plochy, 0,5 - nízka zeleň (kosené trávniky) a zeleň na strechách a stenách budov, 1,0 - vodné plochy a plochy nekosených trávnatých porastov, 2,0 - vysoká zeleň (stromové porasty a solitérne stromy na spevnených plochách). 
Základný ekoindex – pomer súčtu  výmer jednotlivých druhov plôch vynásobených ecofaktorom a výmery otvorenej plochy.
Doplnkový ekoindex – pomer súčtu  výmer zelene na stavbách (na zastavaných plochách) a výmer plôch solitérnych stromov vynásobených ecofaktorom a výmery otvorenej plochy.
* zeleňou na stavbách sa rozumie zeleň vodorovných ale aj zvislých konštrukcií (podie zelene na vodorovných konštrukciách je v tabuľke č.8 ako údaj pre výpočet odvedenia zrážkových vôd)

REGULATÍVY  VYUŽITIA  ÚZEMIA  I                                                TABUĽKA  Č.  05   

                            

OZNAČENIE
sektor - 
      - blok	a	b	c	d	e	f

IZP  max	
IPP  max
	
Počet nadzemných podlaží
max	
Podiel zelene
minimálne
	
EKOINDEX
minimálne	Prevládajúca
funkcia v členení podľa ÚPN mesta
(sprievodné funkcie)	
   I - 01	0,333	0,500	4*	33 %	0,65*	201 (1110,1002)	
   I - 02	0,310	0,950	6	13 %	0,40*	201	
   I - 03	0,335	0,536	4	16 %	0,50*	401	
   I - 04	0,245	0,980	6	53 %	0,95*	401 (1002)	
   I - 05	0,085	0,128	2	63 %	0,85	401 (1002)	
  II - 01	0,070	0,210	5	50 %	0,55	401	
  II - 02	0,100	0,200	3	72 %	0,75	401	
  II - 03	0,040	0,060	2	68 %	0,85	1110 (401)	
 III - 01  	0,075	0,263	4	69 %	0,60	401	
 III - 02	0,090	0,252	4	65 %	0,55	401	
 III - 03	0,310	1,240	5	35 %	0,45*	401	
 III - 04	0,340	0,680	3	36 %	0,55*	401 (901)	
 III - 05	0,330	0,660	4	31 %	0,55*	401	
 III - 06	0	0	0	76 %	0,65	401 (901)	
 III - 07	0,230	0,345	2	54 %	0,70*	401	
 III - 08   	0,075	0,140	2	76 %	0,95	401	
 III - 09	0,120	0,144	3	59 %	0,80*	401	
 IV - 01	0,060	0,090	1+ p**	75 %	0,85	1203	
 IV - 02	0,095	0,143	1+ p**	73 %	0,95	1203	
 IV - 03	0,180	0,630	5	54 %	0,75	502	
 IV - 04	0,320	0,576	5	38 %	0,65*	502	
 IV - 05	0,260	0,390	5	45 %	0,75*	302	
 IV - 06	0,300	0,540	5	40 %	0,65*	502	
 IV - 07 	0,310	0,800	5	36 %	0,55*	502	

Vysvetlivky : 
                       1.    4*– maximálna podlažnosť 4 nadzemné podlažia sa týka len navrhovaného  
                                     objektu parkingu.
2.	1+p**  - 1 nadzemné podlažie a prípadne 1 podkrovné podlažie s výmerou do 
             50% nadzemného podlažia.
3.	Pre dosiahnutie predpísanej minimálnej hodnoty  ECOINDEX-u sa v lokalitách s označením *  musí  použiť zeleň na konštrukciách  ( na stenách a strechách). 
4.	Pri podlažiach sa uvažuje s max. výškou podlažia 3m, výška stavby je ďalej 
       obmedzená absolútnou povolenou výškou voči VZP letiska M.R.Š.
                       5.  Prevládajúca funkcia v území je podľa nomenklatúry funkcií v ÚPN mesta:
                                 201 – občianska vybavenosť,
                                 302 – distribučné centrá, sklady,  
                                 401 – šport, telovýchova a voľný čas, 
                                 502 – zmiešané územie obchodu a služieb,
                                 701 – mestská hromadná doprava a dopravné zariadenia 
                              1 203 – záhradkárske a chatové osady

      REGULATÍVY VYUŹITIA ÚZEMIA  II                                           TABUĽKA  Č. 06

                                  

OZNAČENIE
sektor - blok	
VÝMERA
ÚZEMIA
m2	
ZASTAVANÉ
PLOCHY
Max.          m2	
OTVORENÉ
PLOCHY
Min.        m2	
VÝMERA
ZELENE
Min.        m2	
ZELEŇ NA STAVBÁCH
Minimálny rozsah
	
POZN.	
					Výmera m2	Podiel zo zast. pl. %		
	a	b	c	d	e	f		
   I - 01	231 187	76 985	154 202	76 292	24 635	32		
   I - 02	44 368	13 754	30 614	5 768	11 828	86		
   I - 03	35 847	12 008	23 839	5 736	 8 406	70		
   I - 04	65 636	16 081	49 555	34 787	965	6	P	
   I - 05	75 570	6 423	69 147	47 609	*	*		
 I – 
SPOLU	452 608	125 251	327 357	170 192				
  II - 01	50 494	3 535	46 959	25 247	*	*		
  II - 02	119 011	11 901	107 110	85 688	*	*	P	
  II - 03	26 802	1 072	25 730	18 225	*	*		
 II - SPOLU	196 307	16 508	179 799	129 160				
 III - 01  	51 454	3 859	47 595	35 503	*	*		
 III - 02	37 587	3 383	34 204	24 432	*	*		
 III - 03	23 977	7 433	16 544	8 392	1 189	28		
 III - 04	40 370	13 726	26 664	14 533	2 196	16		
 III - 05	41 842	13 808	28 034	12 971	1 657	12		
 III - 06	44 638	100	44 538	33 925	*	*	P	
 III - 07	35 103	8 074	27 029	18 956	2 180	27	P	
 III - 08   	76 534	5 740	70 794	58 166	*	*	P	
 III - 09	35 730	4 288	31 442	21 080	643	15	P	
 III - SPOLU 	387 235	60 411	326 824	227 958				
 IV - 01	174 049	10 443	163 606	130 537	*	*		
 IV - 02	104 583	9 935	94 648	76 346	*	*		
 IV - 03	29 910	5 384	24 526	16 151	*	*		
 IV - 04	40 898	13 087	27 811	15 541	2 225	17		
 IV - 05	40 909	10 636	30 273	18 409	1 808	17		
 IV - 06	49 761	14 928	34 833	19 904	3 583                     	24		
 IV - 07	51 567	15 986	35 581	18 564	1 439	9		
 IV - SPOLU	491 677	80 399	411 278	295 452				
 Σ  I - IV 	1 527827	282 569	1 245258	822 762				

      Vysvetlivky :
*  -  odporúča sa uplatniť zeleň na strechách , stenách a iných konštrukciách  
        v primeranom rozsahu.
                      P  –   plochy pláží sú zahrnuté v plochách zelene.

NÁROKY  STATICKEJ  DOPRAVY                                                        TABUĽKA  Č. 07 a

funkčné využitie
SEKTOR	
merná jednotka	
počet	nároky statickej  dopravy	
			krátkodobé	dlhodobé	
SEKTOR  I		
OBCHODNÁ VYBAVENOSŤ A SLUŽBY	POČET ZÁKAZNÍKOV	5600

	1910	-		
	POČET ZAMESTNANCOV	900	180	30		
UBYTOVANIE A SLUŽBY	POČET UBYTOVANÝCH	1650	700	50		
	POČET ZÁKAZNÍKOV	800	100	-		
	POČET ZAMESTNANCOV	570	200	20		
ŠPORTOVÁ VYBAVENOSŤ A SLUŽBY	POČET NÁVŠTEVNÍKOV 	300	100
	-		
	POČET ZAMESTNANCOV	70		35		
CELKOM	                       3280 + 150 záložné plochy		
SEKTOR  II		
  UBYTOVANIE, VYBAVENOSŤ A SLUŽBY	POČET UBYTOVANÝCH	220	50	-		
	POČET ZÁKAZNÍKOV	513	90	-		
	POČET ZAMESTNANCOV	130	40	-		
ŠPORTOVÁ VYBAVENOSŤ A SLUŽBY	POČET NÁVŠTEVNÍKOV 	130	40	-		
	POČET ZAMESTNANCOV	100	20	-		
CELKOM	                         240		
SEKTOR  III		
  UBYTOVANIE, VYBAVENOSŤ 
  A SLUŽBY	POČET UBYTOVANÝCH	760	350	80		
	POČET ZÁKAZNÍKOV	960	350			
	POČET ZAMESTNANCOV	210	90			
ŠPORTOVÁ VYBAVENOSŤ A SLUŽBY	POČET NÁVŠTEVNÍKOV 	440	200			
	POČET ZAMESTNANCOV	180	80			
CELKOM	1150 		
SEKTOR   IV		
 UBYTOVANIE,    
 VYBAVENOSŤ A    
SLUŽBY	POČET UBYTOVANÝCH	1280*	-	               pozn. * v záhr. chatkách		
	POČET ZÁKAZNÍKOV	100	80			
	POČET NÁVŠTEVNÍKOV - ŠPORT	0	-			
	POČET ZAMESTNANCOV	3460	400			
CELKOM	1200		
SEKTORY  II, III		
 VOĹNÁ REKREÁCIA	POČET NÁVŚTEVNÍKOV (pláže)	6860*	990*  + 430 záložné plochy	*predpoklady : 1 auto 3 návštevníci             cca 3890 t.j. 56% príde s MHD		
CELKOM SEKTORY   I, II, III, IV	7280, z toho 580 záložné plochy	

     CELKOVÁ  KAPACITA  STATICKEJ  DOPRAVY                           TABUĽKA  Č. 07 b

SEKTOR	EXTERIÉROVÉ
PLOCHY	HROMADNÉ
GARÁŽE	ZÁLOŽNÉ
PLOCHY	SPOLU	
I	2230	1985	150	4365	
II	200	40	0	240	
III	560	1275	430**	2265	
IV*	450	200	0	650	
Spolu *	I-III	2990   t.j. 43%	3300  t.j. 48%	580  t.j. 9%	6870  t.j. 100%	
	I-IV	3440,   t.j.47%	3500  t.j. 48%	580  t.j. 5%	7280  t.j. 100%	

Pozn.: 
* IV sektor je v podstate mimo verejných športovo-rekreačných a obchodno-obslužných aktivít charakteru sektorov I-III, preto dve bilancie

**   pri 100% využití záložných plôch v sektore III a predpoklade 3 pasažierov/1 os auto je pre 6860 
      návštevníkov    pláží disponibilných  1320 parkovacích miest, teda pre 3960 návštevníkov, čím 
      klesne podiel  závislých na MHD na 42%, z ktorých väčšina má dobrý prístup k plážovému 
      kúpalisku v sektore II a severnému sektoru plážového kúpaliska juh

-    pri obchodnej vybavenosti v sektore I sa pri posilnení MHD (trolejbusy, špec. spoje obchodov)  
      predpokladá zvýšený podiel  zákazníkov prichádzajúcich MHD ( pri predpoklade 2,0 zákazníka na 
      os. auto 1910 parkovacích miest (bez 150 záložných)  uspokojí kapacita parkovísk 68% 
      zákazníkov, pri využití záložných miest 73% 

-    v sektore IV nie sú započítané (ani riešené) potenciálne kapacity vnútroareálových priestorov - len    
     verejne prístupné plochy statickej dopravy od Pestovateľskej ulice